# DFR1142 Lite Carrier for LattePanda Mu

![DFR1142](./[DFR1142]Lite%20Carrier%20for%20LattePanda%20Mu.jpg)

## Specification

### Power Input

- USB Type-C PD: 15V (Max 3A)
- DC 5.5x2.5mm: 12~20V (Max 10A)

### Internal Interfaces

- PCIe 3.0 x4 slot (only available when using 12V power supply)
- M.2 M Key 2230 (PCIe 3.0 x1)
- M.2 E Key 2230 (PCIe 3.0 x1, USB2.0)
- RTC battery socket (CR1220 3V)
- CPU fan socket
- Gravity-4P UART
- Gravity-4P I2C

### External Interfaces

- USB 3.2 10Gbps x2
- Gigabit Ethernet
- USB 2.0 x2
- HDMI 2.0

### Dimension

3.5 inches, 146mm×102mm
